# Nettoyage et entretien

- Retirez l’accu avant toute intervention (montage, nettoyage, etc.) sur le ventilateur et avant de le transporter ou de le ranger. Il y a sinon risque de blessure si vous appuyez par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

Pour travailler dans de bonnes conditions et en toute sécurité, veillez à ce que le ventilateur reste propre.

En cas de dysfonctionnement de l’accu, rendez-vous dans un point de service après-vente agréé outillage électroportatif Bosch.

Nettoyez régulièrement le ventilateur et la grille se trouvant devant les ouïes d’aération. La fréquence de nettoyage dépend des conditions environnantes et de la durée d’utilisation.

Soufflez régulièrement de l’air comprimé sec à l’intérieur de la tête du ventilateur, sur l’hélice et le carter moteur.

Pour nettoyer le ventilateur, utilisez un chiffon propre. Ne nettoyez en aucun cas le ventilateur avec du liquide de frein, de l’essence, des produits à base de pétrole ou contenant des solvants puissants.

N’utilisez pas de tampons de nettoyage en plastique ou en laine d’acier. Ils risquent d’endommager irrémédiablement la structure des surfaces.

Ne nettoyez jamais le ventilateur avec des produits de nettoyage agressifs et/ou décapants. Ils risquent d’endommager irrémédiablement les surfaces.