# Приказ за наполнетост на акумулаторската батерија на вентилаторот

Приказот за наполнетост на батеријата на вентилаторот при притискање на контролното копче неколку секунди го сигнализира расположливиот батериски капацитет или преоптоварување.

LED светилки | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 3 × зелено | 76 – 100 %
Трајно светло 2 × зелено | 41 – 75 %
Трајно светло 1 × зелено | 16 – 40 %
бавно трепкање на светлото 1 × зелено | 0 – 15 %

3-те LED-светилки на приказот за наполнетост брзо трепкаат, доколку температурата на акумулаторската батерија е надвор од границите на работна температура и/или реагира заштитата од преоптоварување.