# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis ventiliatorius | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Gaminio numeris |  | 3 603 JE1 0..
Nominalioji įtampa | V= | 18
Maks. oro kiekis | m3/h | 1000
Sūkių skaičius | min–1 | 1500
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantA) | °C | 0 ... +50
Leidžiamoji aplinkos temperatūra sandėliuojant (ventiliatoriui) |  | –20 ... +70
Leidžiamoji aplinkos temperatūra sandėliuojant (akumuliatoriui) |  | –20 ... +50
Oro drėgnio diapazonas |  | Nesusidaro kondensatas
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“B) |  | 2,7 kg (1.5 Ah) – 3,0 kg (6.0 Ah)
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | mm | 254 x 310 x 414
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | PBA 18V…W-.
Rekomenduojami krovikliaiC) |  | AL 18...

A)

  Ribota galia, esant temperatūrai < 10 °C

B)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV