# Henge opp viften

Merknad: Viften kan henge vertikalt eller horisontalt. Pass på at du henger opp viften slik at driften av den ikke hindres.

## Henge opp med nøkkelhullet (se bilde C)

Plasser den brede delen av nøkkelhullet (8) over skruehodet (Ø 4 – 6 mm).

Skyv viften ned til skruen befinner seg i den smale delen av nøkkelhullet og viften er sikret.

## Henge opp med opphengskrokene (se bilde D)

Trekk opphengskrokene (5) helt ut av åpningene.

Drei opphengskrokene ved behov.

Merknad: Opphengskrokene kan ikke dreies før de er trukket helt ut.

Heng opp viften på et stabilt sted (maks. dybde 36 mm).