# Underhåll och rengöring

- Ta ut batteriet från fläkten innan allt arbete (t.ex. montering, rengöring osv.) samt vid transport och förvaring utanför fläkten. Om strömbrytaren oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

Håll fläkten ren för säkert arbete.

Om batteriet är förbrukat, kontakta auktoriserad kundtjänst för Bosch elverktyg.

Rengör fläkten och gallret framför ventilationsöppningen regelbundet. Hur ofta rengöringen ska utföras beror på omgivningen och användningens varaktighet.

Blås ut fläkthuvudets inre, propeller och området runt motorhuset regelbundet med torr tryckluft.

Använd en ren duk för rengöring. Rengör aldrig fläkten med bromsvätska, bensin, blandningar baserade på mineralolja eller med starka lösningsmedel.

Använd inte rengöringspads i plast eller stålull. De kan påverka ytstrukturen permanent.

Rengör aldrig fläkten med vassa och/eller slipande rengöringsmedel. De kan skada apparatens yta.