# Ventiliatoriaus pakabinimas

Nuoroda: ventiliatorių galima pakabinti vertikaliai arba horizontaliai. Ventiliatorių pakabinkite taip, kad nebūtų trikdomas ventiliatoriaus veikimas.

## Pakabinimas, naudojantis kiauryme raktui (žr. C pav.)

Kiaurymės raktui (8) plačiąją dalį nustatykite virš varžto galvutės (4 – 6 mm).

Ventiliatorių stumkite žemyn tol, kol varžtas atsiras siaurojoje kiaurymės raktui dalyje ir ventiliatorius bus užfiksuotas.

## Pakabinimas ant kablio (žr. D pav.)

Kablį (5) visiškai ištraukite iš jo griovelio.

Jei reikia, kablį pasukite.

Nuoroda: kablį galima pasukti tik tada, kai jis visiškai ištrauktas.

Pakabinkite ventiliatorių stabilioje vietoje (maks. gylis 36 mm).