# Ventilaatori paigaldamine

##

Ventilaatorit saab mõlema vardakinnituskoha abil (10) kinnitada varrastele (max Ø 22 mm).

Seadke vardakinnituskohad (10) varraste kohale ja lükake ventilaator varrastele.

##

Suunised statiivi kasutamiseks

Kasutage paigaldatud ventilaatorit statiivil ainult püstises asendis.

Seadke statiivi jalad nii, et statiiv seisaks stabiilselt ja keskmine sammas oleks vertikaalne.

Kasutage statiivi, mille kandevõime on üle 3 kg.

Ventilaatori paigaldamine statiivile

Seadke ventilaatori statiivikinnituskoht (9) statiivi kinnituskruvi (1/4") kohale ja kinnitage ventilaator kinnituskruvile.

Suunis: jälgige, et ventilaatori statiivikinnituskoht (9) toetub täielikult kinnituskruvile.

Ventilaatori kinnitamiseks statiivile pöörake ventilaatorit päripäeva.

##

Paigaldage ventilaator pitskruvidega, kinnitades pitskruvid kinnituspindadele (11).