# Tekniska data

Batteridriven fläkt | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Artikelnummer |  | 3 603 JE1 0..
Märkspänning | V= | 18
Max. luftmängd | m3/h | 1000
Varvtal | v/min | 1500
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftA) | °C | 0 ... +50
Tillåten omgivningstemperatur vid lagring (fläkt) |  | –20 ... +70
Tillåten omgivningstemperatur vid lagring (batteri) |  | –20 ... +50
Luftfuktighetsintervall |  | Icke-kondenserande
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Mått (längd x bredd x höjd) | mm | 254 x 310 x 414
Rekommenderade batterier |  | PBA 18V…W-.
Rekommenderade laddareC) |  | AL 18...

A)

  begränsad effekt vid temperaturer < 10 °C

B)

  Beroende på använt batteri

C)

  Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV