# Akku-ladeniveauindikator på akkuen

Bemærk! Ikke alle akku-typer er udstyret med ladetilstandsindikator.

Lysdioderne på akku-ladeniveauindikatoren viser akkuens ladeniveau. Af sikkerhedsgrunde er det kun muligt at forespørge om ladeniveauet, når blæseren er standset.

Hvis du vil have vist ladeniveauet, skal du trykke på knappen til ladeniveauindikatoren på akkuen. Det er også muligt, når akkuen er taget af.

LED på akkuen | Ladeniveau
--- | ---
Konstant lys 4 × grøn | ≈ 75–100 %
Konstant lys 3 × grøn | ≈ 50–75 %
Konstant lys 2 × grøn | ≈ 25–50 %
Konstant lys 1 × grøn | ≈ 5–25 %
Blinkende lys 1 × grøn | ≈ 0–5 %