# Технічні дані

Акумуляторна батарея вентилятора | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Товарний номер |  | 3 603 JE1 0..
Ном. напруга | V= | 18
Макс. об'єм повітря | м3/год | 1000
Швидкість обертання | об/хв | 1500
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища в режимі експлуатаціїA) | °C | 0 ... +50
Допустима температура навколишнього середовища під час зберігання (вентилятор) |  | –20 ... +70
Допустима температура навколишнього середовища під час зберігання (акумуляторна батарея) |  | –20 ... +50
Діапазон вологості повітря |  | Який не конденсується
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 кг (1,5 A·год) – 3,0 кг (6,0 A·год)
Габарити (Довжина x Ширина x Висота) | мм | 254 x 310 x 414
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | PBA 18V…W-.
Рекомендовані зарядні пристроїC) |  | AL 18...

A)

  (обмежена потужність за температури < 10 °C)

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  Наступні зарядні пристрої несумісні з акумуляторною батареєю PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV