# Технічне обслуговування і очищення

- Перед виконанням будь-яких робіт з вентилятором (наприклад, збирання, чищення тощо), а також при транспортуванні та зберіганні вийміть з нього акумуляторну батарею. При випадковому увімкненні вимикача існує небезпека поранення.

Підтримуйте чистоту вентилятора, щоб він працював ефективно та безпечно.

Якщо акумулятор вийшов з ладу, зверніться до авторизованого сервісного центру з обслуговування електроінструментів Bosch.

Регулярно очищайте вентилятор та решітку перед вентиляційними отворами. Періодичність очищення залежить від умов навколишнього середовища та тривалості використання.

Регулярно очищайте внутрішню частину головки вентилятора, пропелер та область корпусу двигуна сухим повітрям.

Для очищення використовуйте чисту тканину. Ніколи не очищайте вентилятор за допомогою гальмівної рідини, бензину, продуктів на нафтовій основі або концентрованих розчинників.

Не використовуйте очищувальні подушечки із пластику або сталевої стружки. Вони можуть незворотно пошкодити поверхню.

Ніколи не очищайте вентилятор гострими та/або абразивними засобами для очищення. Ви можете пошкодити поверхню приладу.