# Technische Daten

Akku-Ventilator | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Sachnummer |  | 3 603 JE1 0..
Nennspannung | V= | 18
max. Luftmenge | m3/h | 1000
Drehzahl | min−1 | 1500
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebA) | °C | 0 ... +50
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung (Ventilator) |  | –20 ... +70
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung (Akku) |  | –20 ... +50
Luftfeuchtigkeitsbereich |  | nicht kondensierend
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1.5 Ah)–3,0 kg (6.0 Ah)
Maße (Länge x Breite x Höhe) | mm | 254 x 310 x 414
empfohlene Akkus |  | PBA 18V…W-.
empfohlene LadegeräteC) |  | AL 18...

A)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 10 °C

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV