# البيانات الفنية

المروحة العاملة بمركم | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
رقم الصنف |  | 3‎ 603 JE1 0..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
أقصى كمية هواء | متر3/ساعة | 1000
عدد اللفات | دقيقة−1 | 1500
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلA) | °م | 0 ... +50‏
درجة الحرار الخارجية المسموح بها عند التخزين (المروحة) |  | –20 ... +70‏
درجة الحرار الخارجية المسموح بها عند التخزين (المركم) |  | –20 ... +50‏
نطاق رطوبة الهواء |  | دون تكثيف
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏B) |  | 2,7 كجم (1.5 أمبير ساعة) – 3,0 كجم (6.0 أمبير ساعة)
الأبعاد (الطول x العرض x الارتفاع) | مم | 254 ‏x ‏310 x‏ 414‏
المراكم الموصى بها |  | PBA 18V…W-.‎
أجهزة الشحن الموصى بهاC) |  | AL 18...‎

A)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 10 °م

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA:‏ AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV