# Montage des Ventilators

##

Der Ventilator kann mit Hilfe der beiden Stangenaufnahmen (10) an Stangen (max. Ø 22 mm) befestigt werden.

Positionieren Sie die Stangenaufnahmen (10) über die Stangen und schieben Sie den Ventilator auf die Stangen.

##

Hinweise zur Nutzung des Stativs

Verwenden Sie den montierten Ventilator nur in aufrechter Position auf dem Stativ.

Stellen Sie die Stativbeine so ein, dass das Stativ einen stabilen Stand hat und die Mittelsäule lotrecht steht.

Verwenden Sie ein Stativ mit einer Tragfähigkeit von mehr als 3 kg.

Ventilator auf Stativ montieren

Positionieren Sie die Stativaufnahme des Ventilators (9) über die Befestigungsschrauben des Stativs (1/4") und setzen Sie den Ventilator auf die Befestigungsschraube ab.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Stativaufnahme des Ventilators (9) vollständig auf der Befestigungsschraube sitzt.

Drehen Sie den Ventilator im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um den Ventilator auf dem Stativ zu befestigen.

##

Montieren Sie den Ventilator mit Schraubzwingen, indem Sie die Schraubzwingen an den Spannflächen (11) befestigen.