# Συναρμολόγηση του ανεμιστήρα

##

Ο ανεμιστήρας με τη βοήθεια των δύο υποδοχών ράβδου (10) μπορεί να στερεωθεί σε ράβδους (μέγ. Ø 22 mm).

Τοποθετήστε τις υποδοχές ράβδου (10) πάνω από τις ράβδους στον ανεμιστήρα στις ράβδους.

##

Υποδείξεις για τη χρήση του τρίποδα

Χρησιμοποιείτε τον συναρμολογημένο ανεμιστήρα μόνο σε όρθια θέση πάνω στον τρίποδα.

Ρυθμίστε τα πόδια του τρίποδα έτσι, ώστε ο τρίποδας να είναι σταθερός και η μεσαία στήλη να είναι κατακόρυφη.

Χρησιμοποιείτε έναν τρίποδα με μια ικανότητα στήριξης πάνω από 3 kg.

Συναρμολόγηση του ανεμιστήρα πάνω στον τρίποδα

Τοποθετήστε την υποδοχή τρίποδα του ανεμιστήρα (9) πάνω από τη βίδα στερέωσης του τρίποδα (1/4") και τοποθετήστε τον ανεμιστήρα στη βίδα στερέωσης.

Υπόδειξη: Προσέξτε, να κάθεται η υποδοχή τρίποδα του ανεμιστήρα (9) εντελώς πάνω στη βίδα στερέωσης.

Γυρίστε τον ανεμιστήρα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι τέρμα, για να στερεώσετε τον ανεμιστήρα πάνω στον τρίποδα.

##

Συναρμολογήστε τον ανεμιστήρα με νταβίδια, στερεώνοντας τα νταβίδια στις επιφάνειες σύσφιγξης (11).