# Întreţinerea şi curăţarea

- Înaintea oricăror intervenţii asupra ventilatorului (de exemplu, montare, curăţare etc.), precum şi în timpul transportului şi depozitării acestuia, extrage acumulatorul din ventilator. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire există pericolul de rănire.

Menţine curat ventilatorul pentru a putea lucra bine şi în siguranţă.

Dacă acumulatorul nu mai funcţionează vă rugăm să vă adresaţi unui centru autorizat de asistenţă service post-vânzări pentru scule electrice Bosch.

Curăţă cu regularitate ventilatorul şi grilajul din faţa fantelor de aerisire. Frecvenţa de curăţare depinde de mediul de utilizare şi de durata de utilizare.

Suflă cu regularitate cu aer comprimat uscat spaţiul interior al capului ventilatorului, elicea şi zona carcasei motorului.

Pentru curăţare, utilizează o lavetă curată. Nu curăţa în niciun caz ventilatorul utilizând lichid de frână, benzină, produse pe bază de petrol sau solvenţi puternici.

Nu utiliza paduri de curăţare din material plastic sau lână de oţel. Acestea pot afecta permanent structura suprafeţei.

Nu curăţa niciodată ventilatorul utilizând substanţe de curăţare caustice şi/sau abrazive. Poţi deteriora suprafaţa aparatului.