# Montáž ventilátora

##

Ventilátor možno upevniť pomocou dvoch tyčových uchytení (10) na tyče (max. Ø 22 mm).

Umiestnite tyčové uchytenia (10) nad tyče a zasuňte ventilátor na tyče.

##

Upozornenia pre použitie statívu

Namontovaný ventilátor používajte na statíve iba vo vzpriamenej polohe.

Nohy statívu nastavte tak, aby bol statív v stabilnej polohe a stredový stĺpik bol kolmý.

Používajte statív s nosnosťou viac ako 3 kg.

Montáž ventilátora na statív

Umiestnite uchytenie statívu ventilátora (9) nad upevňovaciu skrutku statívu (1/4") a osaďte ho na upevňovaciu skrutku.

Upozornenie: Dbajte na to, aby uchytenie statívu ventilátora (9) úplne dosadalo na upevňovaciu skrutku.

Otáčajte ventilátor v smere pohybu hodinových ručičiek až na doraz, aby ste ventilátor upevnili na statív.

##

Ventilátor namontujte pomocou skrutkových zvierok tak, že skrutkové zvierky upevníte na upínacie plochy (11).