# Техобслуживание и очистка

- Перед началом любых работ с вентилятором (например, монтаж, очистка и т. д.), а также при его транспортировке и хранении извлекайте аккумулятор. При непреднамеренном приведении в действие выключателя возникает опасность травмирования.

Для качественной и надежной работы поддерживайте вентилятор в чистоте.

Если аккумулятор больше не работает, обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов фирмы Bosch.

Регулярно очищайте вентилятор и решетку перед вентиляционными отверстиями. Частота очистки зависит от условий окружающей среды и продолжительности использования.

Регулярно продувайте внутреннюю часть вентиляционной головки, лопасти и корпус двигателя сухим сжатым воздухом.

Для очистки используйте чистую ткань. Никогда не очищайте вентилятор тормозной жидкостью, бензином, продуктами на нефтяной основе или растворителями.

Не используйте чистящие салфетки из пластика или стальной ваты. Они могут необратимо повредить поверхность.

Не очищайте вентилятор острыми и/или абразивными средствами для очистки. Они могут повредить поверхность прибора.