# Indicateur d’état de charge du ventilateur

Lors de l’actionnement du bouton de commande, l’indicateur d’état de charge du ventilateur affiche pendant quelques secondes la capacité d’accu encore disponible ou signale une éventuelle surcharge.

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert de 3 LED | 76 – 100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 41 – 75 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | 16 – 40 %
Clignotement lent en vert de 1 LED | 0 – 15 %

Les 3 LED de l’indicateur d’état de charge se mettent à clignoter rapidement quand la température de l’accu sort de la plage de températures de fonctionnement et/ou après entrée en action de la protection contre les surcharges.