# Montáž ventilátoru

##

Ventilátor lze upevnit pomocí obou tyčových uchycení (10) na tyče (max. Ø 22 mm).

Nastavte tyčová uchycení (10) nad tyče a ventilátor nasuňte na tyče.

##

Pokyny pro používání stativu

Namontovaný ventilátor používejte pouze ve vzpřímené poloze na stativu.

Nohy stativu postavte tak, aby stativ stál stabilně a prostřední sloupek byl kolmo.

Používejte stativ s nosností větší než 3 kg.

Montáž ventilátoru na stativ

Nastavte uchycení stativu ventilátoru (9) nad upevňovací šrouby stativu (1/4") a nasaďte ventilátor na upevňovací šroub.

Upozornění: Dbejte na to, aby uchycení stativu ventilátoru (9) kompletně dosedalo na upevňovací šroub.

Pro upevnění ventilátoru na stativ otočte ventilátor ve směru hodinových ručiček až nadoraz.

##

Ventilátor namontujete tak, že šroubové svorky upevníte na upínacích plochách (11).