# Teknik veriler

Akülü fan | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Malzeme numarası |  | 3 603 JE1 0..
Nominal gerilim | V= | 18
Maksimum hava hacmi | m3/sa | 1000
Devir sayısı | dev/dak | 1500
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
Çalışma sırasında izin verilen ortam sıcaklığıA) | °C | 0 ... +50
Depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı (fan) |  | –20 ... +70
Depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı (akü) |  | –20 ... +50
Nem aralığı |  | Yoğuşmasız
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarıncaB) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik) | mm | 254 x 310 x 414
Tavsiye edilen aküler |  | PBA 18V…W-.
Önerilen şarj cihazlarıC) |  | AL 18...

A)

  < 10 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

B)

  Kullanılan aküye bağlıdır

C)

  Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV