# Údržba a čistenie

- Pred každou prácou na ventilátore (napríklad montáž, čistenie atď.), ako aj pri jeho preprave a uskladnení, vyberte z ventilátora akumulátor. V prípade neúmyselného stlačenia vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Ventilátor udržiavajte čistý, aby ste mohli pracovať správnym a bezpečným spôsobom.

Keď akumulátor prestane správne fungovať, obráťte sa, prosím, na autorizované servisné stredisko elektrického náradia Bosch.

Pravidelne čistite ventilátor a mriežku pred vetracími štrbinami. Častosť čistenia závisí od prevádzkového prostredia a doby používania.

Pravidelne vyfukujte vnútorný priestor hlavy ventilátora, vrtuľu a oblasť telesa motora suchým stlačeným vzduchom.

Na čistenie používajte čistú handričku. V žiadnom prípade nečistite ventilátor brzdovou kvapalinou, benzínom, prípravkami na ropnej báze alebo silnými rozpúšťadlami.

Nepoužívajte žiadne čistiace hubky z plastu alebo oceľovej vlny. Môžete trvalo poškodiť povrchovú štruktúru.

Nikdy nečistite ventilátor ostrými a/alebo abrazívnymi čistiacimi prostriedkami. Môžete poškodiť povrch zariadenia.