# Datos técnicos

Ventilador accionado por acumulador | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Número de artículo |  | 3 603 JE1 0..
Tensión nominal | V= | 18
Máx. caudal de aire | m3/h | 1000
Número de revoluciones | min–1 | 1500
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el servicioA) | °C | 0 ... +50
Temperatura ambiente permitida durante el almacenamiento (ventilador) |  | –20 ... +70
Temperatura ambiente permitida durante el almacenamiento (acumulador) |  | –20 ... +50
Margen de humedad del aire |  | Sin condensación
Peso según EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1.5 Ah) – 3,0 kg (6.0 Ah)
Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 254 x 310 x 414
Baterías recomendadas |  | PBA 18V…W-.
Cargadores recomendadosC) |  | AL 18...

A)

  potencia limitada a temperaturas < 10 °C

B)

  depende de la batería utilizada

C)

  Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV