# Dane techniczne

Wentylator akumulatorowy | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Numer katalogowy |  | 3 603 JE1 0..
Napięcie znamionowe | V= | 18
Maks. wydatek powietrza | m3/h | 1000
Prędkość obrotowa | min–1 | 1500
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyA) | °C | 0 ... +50
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas przechowywania (wentylator) |  | –20 ... +70
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas przechowywania (akumulator) |  | –20 ... +50
Zakres wilgotności powietrza |  | Bez kondensacji
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | mm | 254 x 310 x 414
Zalecane akumulatory |  | PBA 18V…W-.
Zalecane ładowarkiC) |  | AL 18...

A)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 10 °C

B)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV