# Technische gegevens

Accuventilator | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Productnummer |  | 3 603 JE1 0..
Nominale spanning | V= | 18
Max. luchtvolume | m3/h | 1000
Toerental | min−1 | 1500
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur bij het gebruikA) | °C | 0 ... +50
Toegestane omgevingstemperatuur bij opslag (ventilator) |  | –20 ... +70
Toegestane omgevingstemperatuur bij opslag (accu) |  | –20 ... +50
Luchtvochtigheidsbereik |  | Niet condenserend
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | mm | 254 x 310 x 414
Aanbevolen accu's |  | PBA 18V…W-.
Aanbevolen oplaadapparatenC) |  | AL 18...

A)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 10 °C

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV