# Tuulettimen ripustaminen

Huomautus: tuulettimen voi ripustaa pysty- tai vaaka-asentoon. Varmista, että ripustat puhaltimen niin, että se voi toimia esteettömästi.

## Ripustaminen avaimenreikään (katso kuva C)

Kohdista ruuvin kanta (Ø 4–6 mm) avaimenreiän (8) leveän osan päälle.

Paina tuuletinta alaspäin, kunnes ruuvi on avaimenreiän kapeassa osassa ja tuuletin on kunnolla kiinni.

## Ripustaminen ripustushakasilla (katso kuva D)

Vedä ripustushakaset (5) kokonaan ulos lovistaan.

Käännä tarvittaessa ripustushakasia.

Huomautus: ripustushakasia voi kääntää vasta sitten kun ne on vedetty kokonaan ulos.

Ripusta puhallin tukevaan kohtaan (suurin syvyys 36 mm).