# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық желдеткіш | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Өнім нөмірі |  | 3 603 JE1 0..
Номиналды кернеу | В= | 18
Макс. ауа мөлшері | м3/сағ | 1000
Айналу жиілігі | мин−1 | 1500
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасыA) | °C | 0 ... +50
Сақтау кезіндегі рұқсат етілетін қоршаған орта температурасы (желдеткіш) |  | –20 ... +70
Сақтау кезіндегі рұқсат етілетін қоршаған орта температурасы (аккумулятор) |  | –20 ... +50
Ауа ылғалдылығының диапазоны |  | конденсациясыз
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сайB) |  | 2,7 кг (1,5 А-сағ) – 3,0 кг (6,0 А-сағ)
Өлшемдері (ұзындығы x ені x биіктігі) | мм | 254 x 310 x 414
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | PBA 18V…W-.
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғыларC) |  | AL 18...

A)

  <10°C температураларында қуаты шектелген

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  Мына зарядтағыш құрылғылар PBA аккумуляторымен үйлесімді емес: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV