# Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius ant ventiliatoriaus

Paspaudus valdymo mygtuką, akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ant ventiliatoriaus kelias sekundes praneša apie akumuliatoriaus įkrovą ar perkrovą.

LED | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 3 x žali | 76 – 100 %
Šviečia nuolat 2 x žali | 41 – 75 %
Šviečia nuolat 1 x žalias | 16 – 40 %
Lėtai mirksi 1 x žalias | 0 – 15 %

Įkrovos būklės indikatoriaus 3 šviesos diodai mirksi greitai, kai akumuliatoriaus temperatūra yra už darbinės temperatūros intervalo ribų ir/arba suveikė apsauga nuo per didelės apkrovos.