# Поддържане и почистване

- Преди да извършвате каквито и да е дей‌ности по вентилатора (напр. монтаж, почистване и т. н.), когато го транспор‌тирате или съхранявате, демонтирайте акумулаторната батерия. Съществува опасност от нараняване при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.

За да работите качествено и безопасно, поддържайте вентилатора чист.

Ако акумулаторната батерия се повреди или изхаби, моля, обърнете се към оторизиран сервиз за електроинструменти на Bosch.

Почиствайте вентилатора и решетката пред отворите за проветрение редовно. Честотата на почистване зависи от околната среда и продължителността на работа.

Редовно издухвайте със сух сгъстен въздух вътрешността на главата на вентилатора, перката и зоната на корпуса на мотора.

Използвайте чиста кърпа за почистване. В никакъв случай не почиствайте вентилатора със спирачна течност, бензин, изделия на петролна основа или със силни разтворители.

Не използвайте подложки за почистване от пластмаса или стоманена вата. Те могат да увредят трайно структурата на повърхността.

Никога не почиствайте вентилатора с агресивни и/или драскащи почистващи средства. Те могат да повредят повърхността на уреда.