# Индикатор за акумулаторната батерия върху вентилатора

По време на работа индикаторът за акумулаторната батерия показва при натискане на копчето за управление за няколко секунди наличния капацитет на акумулаторната батерия или сигнализира за претоварване.

Светодиод | Капацитет
--- | ---
Непрекъснато светене 3 × зелено | 76 – 100 %
Непрекъснато светене 2 × зелено | 41 – 75 %
Непрекъснато светене 1 × зелено | 16 – 40 %
бавно мигане 1 × зелено | 0 – 15 %

Трите светодиода на индикатора за състоянието мигат бързо, ако температурата на акумулаторните батерии е извън работния температурен интервал и/или се е задействала защитата срещу претоварване.