# Suspensión del ventilador

Indicación: El ventilador puede colgarse en posición vertical u horizontal. Asegúrese de colgar el ventilador de manera que no se obstruya su funcionamiento.

## Suspensión en el agujero de la llave (ver figura C)

Coloque la parte ancha del agujero de la llave (8) sobre la cabeza del tornillo (Ø 4 – 6 mm).

Deslice el ventilador hacia abajo, hasta que el tornillo quede en la parte estrecha del agujero de la llave y el ventilador quede asegurado.

## Suspensión en los ganchos de suspensión (ver figura D)

Saque los ganchos de suspensión (5) completamente de sus ranuras.

Si es necesario, gire los ganchos de suspensión.

Indicación: Los ganchos de suspensión sólo se pueden girar cuando están completamente extendidos.

Cuelgue el ventilador en un lugar estable (profundidad máx. 36 mm).