# Betrieb

- Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Ventilator (z. B. Montage, Reinigung etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem Ventilator. Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Ein-/Ausschalten (siehe Bild X)
Ändern der Lüftergeschwindigkeit (siehe Bild X)
Ausrichten des Ventilatorkopfes (siehe Bild X)
Temperaturabhängiger Überlastschutz