# Technické údaje

Akumulátorový ventilátor | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Vecné číslo |  | 3 603 JE1 0..
Menovité napätie | V= | 18
Max. množstvo vzduchu | m3/h | 1 000
Otáčky | ot/min | 1 500
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota prostredia pri prevádzkeA) | °C | 0 ... +50
Povolená teplota okolia pri skladovaní (ventilátor) |  | −20 ... +70
Povolená teplota okolia pri skladovaní (akumulátor) |  | −20 ... +50
Rozsah vlhkosti vzduchu |  | Nekondenzujúca
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Rozmery (dĺžka × šírka × výška) | mm | 254 × 310 × 414
Odporúčané akumulátory |  | PBA 18V…W-.
Odporúčané nabíjačkyC) |  | AL 18...

A)

  Obmedzený výkon pri teplotách < 10 °C

B)

  V závislosti od použitého akumulátora

C)

  Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV