# Технички податоци

Батериски вентилатор | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Број на дел |  | 3 603 JE1 0..
Номинален напон | V= | 18
Макс. количина на воздух | m3/h | 1000
Број на вртежи | min−1 | 1500
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работаA) | °C | 0 ... +50
Дозволена околна температура при работење и при складирање (вентилатор) |  | –20 ... +70
Дозволена околна температура при работење и при складирање (батерија) |  | –20 ... +50
Опсег на влажност во воздухот |  | Не се кондензира
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1.5 Ah) – 3,0 kg (6.0 Ah)
Димензии (должина x ширина x висина) | mm | 254 x 310 x 414
Препорачани акумулаторски батерии |  | PBA 18V…W-.
Препорачани полначиC) |  | AL 18...

A)

  Ограничена моќност на температури < 10 °C

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV