# تركيب المروحة

##

يمكن تثبيت المروحة باستخدام حاضني القضبان (10) في القضبان (أقصى قطر 22 مم).

قم بضبط مواضع حواضن القضبان (10) فوق القضبان، وتحريك المروحة على القضبان.

##

إرشادات استخدام الحامل ثلاثي القوائم

استخدم المروحة المركبة على الحامل ثلاثي القوائم في الوضع القائم فقط.

اضبط أرجل الحامل ثلاثي القوائم بحيث يقف الحامل بشكل ثابت ويكون القائم الأوسط في وضع رأسي.

استخدم حامل ثلاثي القوائم بقدرة تحمل تزيد عن 3 كجم.

تركيب المروحة على الحامل ثلاثي القوائم

قم بضبط موضع حاضن الحامل ثلاثي القوائم الخاص بالمروحة (9) عن طريق لوالب تثبيت الحامل ثلاثي القوائم (1/4 بوصة) ضع المروحة على لولب التثبيت.

ملحوظة: احرص على ارتكاز حاضن الحامل ثلاثي القوائم الخاص بالمروحة (9) بشكل كامل على لولب التثبيت.

أدر المروحة في اتجاه عقارب الساعة حتى المصد لتثبيت المروحة على الحامل ثلاثي القوائم.

##

قم بتركيب المروحة باستخدام ملازم قلاووظ من خلال تثبيتك للملازم القلاووظ على أسطح الشد (11) .