# Одржување и чистење

- Отстранете ја акумулаторската батерија од вентилаторот пред работењето на вентилаторот (на пр. монтажа, чистење итн.) и при негов транспорт и складирање. При невнимателно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреди.

Одржувајте го вентилаторот чист за да работи добро и безбедно.

Ако акумулаторската батерија повеќе не е функционална, контактирајте со овластен сервисен центар за електрични алати на Bosch.

Редовно чистете го вентилаторот и решетката пред отворите за вентилација. Честотата на чистење зависи од средината на поставување и времетраењето на употребата.

Редовно издувувајте ја внатрешноста на главата на вентилаторот, пропелерот и просторот на куќиштето на моторот со сув компримиран воздух.

За чистењето користете чиста крпа. Никогаш не чистете го вентилаторот со течност за сопирачки, бензин, производи на база на нафта или силни растворувачи.

Не користете подлошки за чистење направени од пластика или челична волна. Тие можат трајно да влијаат на структурата на површината.

Никогаш не чистете го вентилаторот со остри и/или абразивни средства за чистење. Може да ја оштетите површината на уредот.