# Montaggio del ventilatore

##

Il ventilatore può essere fissato con l’ausilio dei due appositi attacchi (10) sulle barre (Ø max. 22 mm).

Posizionare gli attacchi (10) sopra le barre e spingere il ventilatore sulle barre stesse.

##

Avvertenze per l’utilizzo del treppiede

Utilizzare il ventilatore montato solo in posizione verticale sul treppiede.

Regolare le gambe del treppiede in modo che quest’ultimo sia stabile e che la colonna centrale sia in verticale a piombo.

Utilizzare un treppiede con una portata superiore a 3 kg.

Montaggio del ventilatore sul treppiede

Posizionare l’attacco del treppiede del ventilatore (9) sopra le viti di fissaggio del treppiede (da 1/4") e posare il ventilatore sulla vite di fissaggio.

Avvertenza: prestare attenzione che l’attacco del treppiede del ventilatore (9) poggi completamente sulla vite di fissaggio.

Ruotare a fondo il ventilatore in senso orario per fissarlo sul treppiede.

##

Montare il ventilatore con le morse a vite, fissando le morse sulle superfici di serraggio (11).