# Priežiūra ir valymas

- Prieš atliekant bet kokius ventiliatoriaus priežiūros darbus (pvz., montuojant, valant ir t. t.), o taip pat ventiliatorių transportuojant ir sandėliuojant, būtina iš jo išimti akumuliatorių. Priešingu atveju galite susižeisti, netyčia nuspaudę įjungimo-išjungimo jungiklį.

Kad dirbtumėte gerai ir saugiai, ventiliatorių laikykite švarų.

Jei akumuliatorius nebeveikia, prašome kreiptis į Bosch įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Reguliariai valykite ventiliatorių ir groteles prieš ventiliacines angas. Valymo dažnumas priklauso nuo eksploatavimo aplinkos ir eksploatavimo trukmės.

Reguliariai sausu oru prapūskite ventiliatoriaus galvutės vidų, propelerį ir variklio korpuso sritį.

Valykite sausa šluoste. Jokiu būdu nevalykite ventiliatoriaus stabdžių skysčiu, benzinu, preparatais naftos pagrindu ir kitokiais stipriais tirpikliais.

Nenaudokite valymo padų iš plastiko ir plieninės vilnos. Galite ilgalaikiai pažeisti paviršiaus struktūrą.

Niekada nevalykite ventiliatoriaus aštriomis ir/arba šveičiamosiomis valymo priemonėmis. Galite pažeisti prietaiso paviršių.