# Монтаж на вентилатора

##

Вентилаторът може да се закрепи с помощта на двете поставки за щанги (10) за щанги (макс. Ø 22 mm).

Позиционирайте поставките за щанги (10) върху щангите и избутайте вентилатора върху щангите.

##

Указания за използване на статива

Използвайте монтирания вентилатор само в изправена позиция върху статива.

Настройте крачетата на статива така, че стативът да има стабилна основа и средната колона да е отвесно.

Използвайте статив с товароносимост от над 3 kg.

Монтаж на вентилатора върху статива

Позиционирайте поставката за статив на вентилатора (9) над крепежните винтове на статива (1/4") и свалете вентилатора върху крепежния винт.

Указание: Внимавайте поставката за статив на вентилатора (9) да е напълно върху крепежния винт.

Завъртете вентилатора по посока на часовника до упор, за да закрепите вентилатора върху статива.

##

Монтирайте вентилатора с винтовите скоби като закрепите скобите върху затегателните повърхности (11).