# Kačenje ventilatora

Napomena: Ventilator može da se okači u vertikalnom ili horizontalnom položaju. Vodite računa o tome da ventilator otkačite tako da rad ventilatora ne bude ometen.

## Kačenje na otvor za ključ (videti sliku C)

Postavite široki deo otvora za ključ (8) preko glave zavrtnja (Ø 4–6 mm).

Gurajte ventilator nadole, sve dok se zavrtnji ne nađu u uskom delu otvora za ključ i dok ventilator ne bude osiguran.

## Kačenje na kuku za vešanje (videti sliku D)

Izvucite kuku za kačenje (5) do kraja iz proreza.

Po potrebi okrenite kuku za kačenje.

Napomena: Kuka za vešanje mogu da se okreću ako su potpuno izvučene.

Okačite ventilator na stabilnom mestu (maks. dubina 36 mm).