# Montage du ventilateur

##

Les deux logements de barre (10) permettent de fixer le ventilateur sur des barres (Ø maxi 22 mm).

Positionnez les logements (10) juste au-dessus des barres et glissez le ventilateur sur les barres.

##

Remarques pour une utilisation du trépied

N'utilisez le ventilateur qu'en position verticale quand il est monté sur un trépied.

Réglez les pieds du trépied de façon à obtenir une bonne stabilité et à ce que la colonne centrale se trouve parfaitement à la verticale.

Utilisez un trépied avec une capacité de charge de plus de 3 kg.

Montage du ventilateur sur un trépied

Positionnez l’orifice fileté (9) du ventilateur juste au-dessus de la vis de fixation du trépied (1/4") et abaissez le ventilateur jusqu’à toucher la vis de fixation.

Remarque : Veillez à ce que l’orifice fileté (9) coïncide parfaitement avec la vis de fixation.

Faites ensuite tourner le ventilateur dans le sens horaire sur le trépied, jusqu’en butée.

##

Pour fixer le ventilateur avec des serre-joints, utilisez les surfaces de serrage (11).