# Tekniset tiedot

Akkutuuletin | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Tuotenumero |  | 3 603 JE1 0..
Nimellinen jännite | V= | 18
Suurin ilmamäärä | m3/h | 1 000
Kierrosluku | min−1 | 1 500
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäA) | °C | 0...+50
Sallittu ympäristön lämpötila säilytyksen aikana (tuuletin) |  | –20...+70
Sallittu ympäristön lämpötila säilytyksen aikana (akku) |  | –20...+50
Kosteusalue |  | Kondensoimaton
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaanB) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Mitat (pituus x leveys x korkeus) | mm | 254 x 310 x 414
Suositellut akut |  | PBA 18V…W-.
Suositellut latauslaitteetC) |  | AL 18...

A)

  (Rajoitettu teho, kun lämpötila < 10 °C

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV