# Zavěšení ventilátoru

Upozornění: Ventilátor lze zavěsit ve svislé nebo vodorovné poloze. Dbejte na to, abyste ventilátor zavěsili tak, aby nebyl jeho provoz omezen.

## Zavěšení na klíčovou dírku (viz obr. C)

Nastavte širokou část klíčové dírky (8) nad hlavu šroubu (Ø 4 – 6 mm).

Posuňte ventilátor dolů, až se šroub nachází v úzké části klíčové dírky a ventilátor je zajištěný.

## Zavěšení na závěsný hák (viz obr. D)

Vytáhněte závěsné háky (5) zcela z jejich drážek.

Podle potřeby závěsné háky otočte.

Upozornění: Závěsnými háky lze otáčet, jsou-li zcela vysunuté.

Zavěste ventilátor na stabilní místo (max. hloubka 36 mm).