# Технически данни

Акумулаторен вентилатор | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Каталожен номер |  | 3 603 JE1 0..
Номинално напрежение | V= | 18
макс. количество въздух | m3/h | 1000
Обороти | min–1 | 1500
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при зарежданеA) | °C | 0 ... +50
Допустима температура на околната среда по време на съхранение (вентилатор) |  | –20 ... +70
Допустима температура на околната среда по време на съхранение (акумулаторна батерия) |  | –20 ... +50
Диапазон на влажност на въздуха |  | Без конденз
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Размери (дължина х широчина х височина) | mm | 254 x 310 x 414
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | PBA 18V…W-.
Препоръчителни зарядни устройстваC) |  | AL 18...

A)

  Ограничена мощност при температури < 10 °C

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия РВА: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV