# 제품 사양

충전 환풍기 | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
품번 |  | 3 603 JE1 0..
정격 전압 | V= | 18
최대 공기량 | m3/h | 1000
회전속도 | min−1 | 1500
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시 허용되는 주변 온도A) | °C | 0 ... +50
보관 시 허용되는 주변 온도(환풍기) |  | –20 ... +70
보관 시 허용되는 주변 온도(배터리) |  | –20 ... +50
습도 범위 |  | 비응축식
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량B) |  | 2.7 kg (1.5 Ah) – 3.0 kg (6.0 Ah)
치수(길이 x 폭 x 높이) | mm | 254 x 310 x 414
권장 배터리 |  | PBA 18V…W-.
권장하는 충전기C) |  | AL 18...

A)

  온도 <10 °C일 때 출력 제한

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

C)

  PBA 배터리와 호환되지 않는 충전기: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV