# Ventiliatoriaus montavimas

##

Naudojantis abiem įtvarais strypui (10), ventiliatorių galima pakabinti ant strypų (maks. Ø 22 mm).

Nustatykite taip, kad įtvarai strypui (10) būtų virš strypų ir stumkite ventiliatorių ant strypų.

##

Stovo naudojimo nuorodos

Sumontuotą ventiliatorių ant stovo naudokite tik vertikalioje padėtyje.

Stovo kojas nustatykite taip, kad stovas stovėtų stabiliai, o vidurinė kolona būtų statmena.

Naudokite stovą, kurio leidžiamoji apkrova daugiau kaip 3 kg.

Ventiliatoriaus sumontavimas ant stovo

Nustatykite taip, kad ventiliatoriaus jungtis tvirtinti prie stovo (9) būtų virš stovo tvirtinamųjų varžtų (1/4") ir uždėkite ventiliatorių ant tvirtinamojo varžto.

Nuoroda: stebėkite, kad ventiliatoriaus jungtis tvirtinti prie stovo (9) būtų visiškai įsistačiusi į tvirtinamąjį varžtą.

Kad ventiliatorių prie stovo pritvirtintumėte, sukite ventiliatorių pagal laikrodžio rodyklę iki atramos.

##

Jei norite montuoti ventiliatorių veržtuvais, pritvirtinkite veržtuvus prie įtvirtinimo paviršių (11).