# Huolto ja puhdistus

- Irrota akku tuulettimesta ennen tuulettimeen liittyviä töitä (esim. asennusta, puhdistusta jne.) sekä kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi. Käynnistyskytkimen tahaton painallus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Pidä tuuletin puhtaana häiriöttömän ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.

Jos akku ei enää toimi, ota yhteyttä valtuutettuun Bosch-sähkötyökalujen huoltopisteeseen.

Puhdista tuuletin ja tuuletusaukkojen edessä oleva säleikkö säännöllisin väliajoin. Puhdistustiheys riippuu käyttöympäristöstä ja käyttöajasta.

Poista epäpuhtaudet tuulettimen pään sisäpuolelta, propellista ja moottorin kotelosta säännöllisin väliajoin kuivalla paineilmalla.

Käytä puhdistukseen puhdasta liinaa. Älä missään tapauksessa puhdista tuuletinta jarrunesteellä, bensiinillä, öljypohjaisilla tuotteilla tai voimakkailla liuottimilla.

Älä käytä muovista tai teräsvillasta valmistettuja puhdistustyynyjä. Ne voivat naarmuttaa pintaa pysyvästi.

Älä missään tapauksessa puhdista tuuletinta syövyttävillä ja/tai hankaavilla puhdistusaineilla. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.