# Akku-ladeniveauindikator på blæseren

Akku-ladetilstandsindikatoren på blæseren viser i nogle sekunder den tilgængelige akku-kapacitet eller en overbelastning, når du trykker på betjeningsknappen.

LED | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 3 × grøn | 76 – 100 %
Konstant lys 2 × grøn | 41 – 75 %
Konstant lys 1 × grøn | 16 – 40 %
Langsomt blinkende lys 1 × grøn | 0 – 15 %

De 3 lysdioder i ladetilstandsindikatoren blinker hurtigt, når akkuens temperatur er uden for driftstemperaturområdet, og/eller overbelastningssikringen er aktiveret.