# Закачување на вентилаторот

Напомена: вентилаторот може да виси во вертикална или хоризонтална положба. Внимавајте да го закачите вентилаторот на таков начин што работата на вентилаторот нема да биде попречена.

## Закачување на клучалката (види слика C)

Поставете го широкиот дел од клучалката (8) над главата за завртување (Ø 4–6 mm).

Притискајте го вентилаторот надолу додека завртката не се најде во тесниот дел од клучалката и вентилаторот не е прицврстен.

## Закачување на куките за закачување (види слика D)

Извлечете ги куките за закачување (5) целосно од нивните процепи.

По потреба свртете ги куките за закачување.

Напомена: куките за закачување може да се ротираат само кога се целосно издолжени.

Закачете го вентилаторот на стабилно место (макс. длабочина 36 mm).