# Wskazówki bezpieczeństwa

Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia dla dal‌‌sze‌go zastosowania.

- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem. Tylko w ten sposób można zagwarantować, że nie będą się one bawiły wentylatorem lub ładowarką.

- Dzieci mogą czyścić i konserwować wentylator lub ładowarkę jedynie pod nadzorem.

- Wentylator może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 lat, osoby o ograniczonych funkcjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, lub osoby te zostały poinstruowane, jak należy bezpiecznie posługiwać się wentylatorem i rozumieją związane z tym niebezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwej obsługi, a także ryzyko doznania urazów.

- Wentylator nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci oraz osoby o ograniczonych funkcjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwej obsługi, a także ryzyko doznania urazów.

- Wylot i wlot powietrza muszą być przez cały czas odsłonięte i nie wolno ich niczym zasłaniać. Nie blokować śmigła i nie wkładać żadnych przedmiotów w obracające się śmigło. W przeciwnym wypadku może dojść do przegrzania wentylatora i pożaru.

- Nie wkładać żadnych przedmiotów w obracające się śmigło. Mogłoby to doprowadzić do ich złamania, wyrzucenia w powietrze i spowodowania obrażeń.

- Nie używać wentylatora w pobliżu otwartego ognia lub żarzących się przedmiotów.

- Wentylatora nie wolno pozostawiać bez nadzoru.

- Nie używać wentylatora z otwartą lub uszkodzoną osłoną śmigła. W przeciwnym razie można skaleczyć się o obracające się śmigło.

- Nie należy udostępniać wentylatora osobom, które nie znają tego urządzenia lub nie przeczytały niniejszych zaleceń.

- Nie otwierać akumulatora. Istnieje nie‌bez‌pie‌czeń‌stwo zwarcia.

- W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania go niezgodnie z przeznaczeniem może dojść do wystąpienia oparów. Akumulator może się zapalić lub wybuchnąć. Należy zadbać o dopływ świeżego powietrza, a w przypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować się z lekarzem. Opary mogą podrażnić drogi oddechowe.

- W przypadku nieprawidłowej obsługi lub uszkodzenia akumulatora może dojść do wycieku palnego elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzonego zetknię‌cia się z elektrolitem, należy umyć dane miejsce wodą. Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo skonsul‌tować się z lekarzem. Elektrolit może doprowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.

- Ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą spowodować uszkodzenie akumulatora. Może wówczas dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia, eksplozji lub przegrzania.

- Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przed‌miotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

- Akumulator należy stosować wyłącznie w urządzeniach producenta. Tylko w ten sposób można ochronić akumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciążeniem.

- Akumulatory należy ładować wyłącznie w ła‌dowarkach zalecanych przez produ‌centa. Ładowanie akumulatorów innych, niż te, które zostały dla danej ładowarki przewidziane, może spowodować zagrożenie pożarowe.

| Akumulator należy chronić przed wyso‌kimi tempera‌turami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami, wodą i wilgocią. Istnieje zagrożenie zwarcia i wybuchu.

- Należy kontrolować, czy ruchome części działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miałby wpływ na prawidłowe działanie wentylatora. Uszkodzone części należy oddać do naprawy przed przystąpieniem do eksploatacji wentylatora. Wiele wypadków spowodowanych jest niewłaściwą konserwacją produktów.

OSTRZEŻENIE! Torby plastikowe należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Torby plastikowe mogą być niebezpieczne. Istnieje ryzyko uduszenia.